
Zuläss. Höchstgeschwindigkeits-Schild anpassen.

Original von W.Grond

So unterschiedlich die Baureihen sind, so unterschiedlich sind auch ihre 
zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten. Ein Schildchen an einem gut sichtbaren
Ort zeigt diese Vmax an.

Und so wird das Schildchen für die Lok angepaßt:

In der Eng-Datei (Abschitt Engine ) der Dampflok sollte es folgenden Eintrag geben:

		DampersBack ( 0 16 1 n
                NumNotches ( 0 )
            )
wobei für n eine Zahl von 0 bis 15 (siehe Tabelle) eingetragen werden muß.

Ein ähnlicher, schon vorhandener Eintrag wird dadurch ersetzt!
Hier wird die Steuerung der hinteren Luftklappe für diesen Zweck vergewaltigt.
Die vierte Zahl hinter DampersBack ist entscheidend.
Die Tabelle: Zahl   Vmax 				preussiche Lokomotiven		  

          	12	keine Anzeige				
		13	 45					G4
		14	140
		15	130
		8	 50					G8 Br55
		9	 55					G7
		10	 60					G8² G10
		11	 65					T14 G8² G 4³
		4	 70					T14, BR58
		5	 75					G8.1 mit Laufachse 
		6	 80				
		7	 85                              	P4 P6
		0  	 90					
		1	100					T18 P8
		2	110					P8
		3	120
	
